****

**Технические условия № ЛК\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на подключение объекта капитального строительства к ливневой сети (придорожные кюветы) коттеджного поселка**

**СНТ «Орлиные холмы»**

1. **Собственник земельного участка, ФИО**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Объект подключения к ливневой сети:**

участок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кадастровый номер участка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Место присоединения к ливневой сети:**

- Согласно приложенной схеме

1. **Кол-во точек сброса в ливневую сеть:**

- подземная дренажная система

- дождевые кровельные воды

- аэрационная установка (септик), модель\_\_\_\_

1. **Требование к сбрасываемой воде в общую ливневую сеть:**

- В случае сброса из аэрационной установки обеспечить очистку воды не менее 98% (до состояния технической воды)

1. **Условия фактического присоединения:**

6.1. Согласовать с СНТ «Орлиные холмы» проект/схему подведения ливневой сети от каждой точки сброса на участке до места сброса в ливневую сеть СНТ «Орлиные Холмы»;

6.2. Предусмотреть установку промежуточного общего дренажного колодца с щебеночным основанием на участке собственника для общего сбора от всех точек сброса на участке.

6.2.Собственник земельного участка, до момента присоединения к сетям коттеджного поселка СНТ «Орлиные холмы», самостоятельно осуществляет мероприятия по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей (учесть глубину заложения с учетом возможного промерзания не менее 1.5м, а также обеспечить необходимые уклоны трубопроводов) и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению);

6.5. Категорически запрещается производить врезку (или иные механические воздействия) в сети, дренажные кюветы коттеджного поселка СНТ «Орлиные холмы» без согласования с правлением СНТ;

6.6. В течение 14 календарных дней после окончания работ по подключению объекта капитального строительства к сетям коттеджного поселка СНТ «Орлиные Холмы», выполнить работы по восстановлению благоустройства в полном объеме, вкл. восстановление всех поврежденных покрытий(асфальт, газон и пр.)

6.7. После осуществления фактического подключения оформить Акт о подключении с СНТ «Орлиные Холмы».

6.8. В случае переполнения кювета (дренажной канавы) ТСН в результате дополнительного сброса ливневых вод с участка собственника, собственник обязуется согласовать с правлением дополнительные мероприятия по отводу воды из кювета, а также возместить все необходимые расходы на осуществления вышеуказанных мероприятий. В случае отказа от возмещения расходов, все подключения собственника в ливневую систему ТСН (дренажную канаву) будут отключены.

Председатель товарищества СНТ «Орлиные холмы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_// Плево И.В. /

с данными Техническими условиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ознакомлен.

Специалист технического надзора

СНТ «Орлиные холмы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//Безрук С.А. /