****

**Технические условия № В\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения коттеджного поселка**

**СНТ «Орлиные холмы»**

1. **Собственник земельного участка, ФИО**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **Объект подключения к водоснабжению:**

участок №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

кадастровый номер участка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Источник водоснабжения(место присоединения к водопроводу):**

колодец подключения №\_\_\_\_ (согласно приложенной схеме)

1. **Требование к учету воды:**

4.1. учет воды не предусмотрен

ОБРАЗЕЦ

1. **Условия фактического присоединения:**

5.1. Согласовать с СНТ «Орлиные холмы» проект/схему наружного водоснабжения от точки врезки до границы участка;

5.2.Собственник земельного участка, до момента присоединения к сетям водоснабжения коттеджного поселка СНТ «Орлиные холмы», самостоятельно осуществляет мероприятия по подготовке внутридомовых и внутриплощадочных сетей (глубина заложения водопроводной сети не менее 1.4 метра) и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) к колодцу подключения;

5.3 Подводящий трубопровод собственника выполнить из трубы ПНД, наружным диаметром не более 40мм.

5.4.Подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения коттеджного поселка «Орлиные Холмы» осуществляется сотрудниками управляющей компании;

5.5. Категорически запрещается производить врезку (или иные механические воздействия) в сети водоснабжения коттеджного поселка СНТ «Орлиные холмы» без согласования с правлением СНТ;

5.6. В течение 14 календарных дней после окончания работ по подключению объекта капитального строительства к сетям водоснабжения коттеджного поселка СНТ «Орлиные Холмы», выполнить работы по восстановлению благоустройства в полном объеме, вкл. восстановление всех поврежденных покрытий(асфальт, газон и пр.)

5.7. После осуществления фактического подключения оформить Акт о подключении

1. **Граница разграничения эксплуатационной и имущественной принадлежности**

Границей разграничения эксплуатационной и имущественной принадлежности между собственником земельного участка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_и СНТ «Орлиные холмы» является задвижка на магистральном водопроводе.

Председатель товарищества

СНТ «Орлиные холмы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_// Плево И.В. /

с данными Техническими условиями \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ознакомлен.

Специалист технического надзора

СНТ «Орлиные холмы» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//Безрук С.А. /